Lipno, dn. 13.09.2012 r.

Wykonawcy

dot.: postępowania na budowę placu zabaw w miejscowości Wichowo gm. Lipno.

Działając zgodnie z art.38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759) Zamawiający odpowiada na pytanie.

Pytanie 1. W związku z ogłoszeniem przetargu na budowę placu zabaw w miejscowości Wichowo gm. Lipno proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

- czy dopuszcza się zastosowanie bujaków sprężynowych wykonanych z tworzywa HDP odpornego na warunki atmosferyczne zamiast sklejki wodoodpornej?

- czy dopuszcza się zastosowanie ławek żeliwno-drewnianych zamiast metalowo-drewnianych?

- czy dopuszcza się zastosowanie ślizgów do zestawu z laminatu poliestrowego?

**Odpowiedź:** Zakres rzeczowy zadań obejmuje dostawę i montaż wymienionych w SIWZ urządzeń. Wykonawca w celu prawidłowego oszacowania wartości składanej oferty winien wziąć pod uwagę parametry określone w załączonym do SWIZ Projekcie budowlanym a w szczególności kartach technicznych poszczególnych urządzeń. Parametry techniczne urządzeń placu zabaw takie jak długość, wysokość oraz szerokość są minimalnymi parametrami technicznymi jakie powinny posiadać poszczególne urządzenia placów zabaw.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania bujaków sprężynowych wykonanych z tworzywa HDP odpornego na warunki atmosferyczne zamiast sklejki wodoodpornej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości ławek – żeliwno drewnianych zamiast metalowo drewnianych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania ślizgów do zestawu z laminatu poliestrowego.