**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. W opisie do planu zagospodarowania terenu w punkcie „2 Komunikacja” jest opis warstw konstrukcyjnych zjazdu i drogi dojazdowej oraz wewnętrznego placu manewrowego różny od warstw konstrukcyjnych nawierzchni przyjętych w przedmiarze robót. Jakie warstwy konstrukcyjne zjazdu, drogi dojazdowej oraz placu manewrowego należy ująć w ofercie? Jeżeli zgodnie z opisem technicznym to proszę o korektę przedmiaru branży drogowej.

**Ad. 1 Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania jaki Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz ewentualnej wizji lokalnej zgodnie z zapisem pkt. X. „Opis obliczania ceny”**

1. Opis techniczny do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego (str. 10 i 11) podaje jakie izolacje i w jakich miejscach zbiorników żelbetowych należy stosować. Które pozycje przedmiaru na reaktor biologiczny ujmują te izolacje?

**Ad. 2 Pozycja 15 i 16.**

1. Jak należy wykończyć płytę żelbetową przykrywającą reaktor biologiczny poza obrysem pomieszczenia dmuchaw?

**Ad. 3 Zgodnie z projektem budowlanym**

1. Czy można zmieniać ilości przedmiarowe robót jeżeli są różne od ilości wg projektu?

**Ad. 4 Nie można**

1. Czy można dopisywać roboty objęte dokumentacją techniczną a nie ujęte w przedmiarze robót?

Ad. 5 **Wykonawca może ująć go w ogólnej cenie ofertowej lub dodać pozycję w kosztorysie ofertowym.**

1. Wnioskuje o zmianę wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia zapisu „z osadnikiem wtórnym pionowym”, gdyż ten w znaczny sposób ogranicza uczciwą konkurencję zawężając potencjalne grono wykonawców naruszając art. 7 ust. 1 Pzp.

Ad.6 **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie wymagań dotyczących spełnienie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia.** Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w oparciu o zakres wymagany w realizacji zadania. **Zakresem jest budowa oczyszczalni która ma być wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową z wykonaniem nowego reaktora biologicznego pracującego w technologii osadu czynnego w układzie przepływowym, ciągłym z umieszczonym wewnątrz osadnikiem wtórnym pionowym. Wykonawca posiadający referencje w wykonywaniu oczyszczalni ścieków w systemie sekwencyjnym czyli bez realizacji osadnika wtórnego nie posiada doświadczenia w wykonywaniu podstawowego elementu oczyszczalni ścieków przepływowej jakim jest osadnik wtórny. Zgodnie z Art. 22 ust. 4 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku między innymi posiadania wiedzy i doświadczenia powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Art. 22 ust 5 mówi: warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.**

1. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu rozliczenia inwestycji. W załączonej dokumentacji przedstawiono rozliczenie ryczałtowe jak i rozliczenie kosztorysowe powykonawcze jako obligatoryjne.

Ad.7 **Ze względu na konieczność rozliczenia inwestycji z instytucją współfinansującą, zgodnie z instrukcją rozliczenia ostateczna kwota kosztów kwalifikowanych i wysokość pomocy zostanie ustalona po zakończeniu realizacji inwestycji. Wszelkie zmiany zaistniałe podczas realizacji inwestycji, również przy wynagrodzeniu ryczałtowym, należy wykazać w kosztorysie różnicowym. Dlatego też Zamawiający w SIWZ mówi konieczności sporządzenia kosztorysów po zakończeniu inwestycji.**